成都市公共卫生临床医疗中心
无线内网建设（一期）需求明细表
	序号
	名称
	基本功能要求
	数量
	单位
	生成厂家/品牌
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	无线控制器
	1.最大管理AP数量≥256，最大接入用户数量≥4K，转发能力≥10 Gbps，配置10GE光口≥2个,GE电口≥10个。
2.设备CPU及转发芯片国产自主可控。
3.支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证。
4.支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游。
5.配置14个无线AP软件管理授权。
[bookmark: _GoBack]6.支持智能漫游负载均衡技术，可利用智能漫游负载均衡算法，在漫游后对组网内AP进行负载均衡检测。
7.支持广域逃生，本地转发模式下，AP与 WLAN AC 连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。
	1
	台
	
	
	
	

	2
	零漫游无线接入点
	1.支持四射频，所有频段均支持802.11be(WiFi7)标准，要求整机空间流≥8条，整机速率≥7Gbps。
2.设备SoC芯片国产自主可控。
3.设备支持三网隔离、融合部署功能，设备支持SMA射频信号口≥8个，将内网、外网以及物联网络部署在同一套网络中，实现三网融合且物理隔离，安全可靠。
4.终端仅需对接同一信号（同一信道/SSID/链路层 MAC），跨房间漫游时无感知，实现毫秒级漫游时延、零丢包，有效保障至少15台PDA或移动查房车进行查房漫游零丢包，达成全病区高效覆盖。
5.设备上行支持光电混合缆、以太网线、光纤部署，支持POE+、POE++、本地适配器供电方式。
6.设备支持双PCIe卡槽和USB接口，可插入IoT插卡（物联基站），支持多种物联网协议，如：RFID，ZigBee 等，满足各类物联网终端的接入需求。
7.本次网络建设需配置每个房间的双频（2.4GHz + 5GHz）天线单元，天线增益5GHz频段≥5 dBi，采用入室壁挂或吸顶安装，天线接头为SMA-K方式，并提供所需馈线（馈线长度≥10米），实现整个楼层所有病房的无线信号覆盖。
	5
	套
	
	
	
	

	3
	放装无线接入点
	1.支持双射频，所有频段均支持802.11be标准，要求整机空间流≥4条，整机速率≥3.5Gbps，2.5G以太网电口≥1个。
2.要求设备WiFi基带芯片国产自主可控。
3.支持物联网BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展能力。
4.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度。
5.支持AP升级过程中业务不中断，AP支持热补丁，补丁加载过程中，业务不中断。
6.支持自适应带宽管理，自动根据接入数量、环境等因素动态调整用户带宽分配。
7.支持 Telemetry 协议，可以高速采集设备状态和参数。
	9
	台
	
	
	
	

	4
	POE接入交换机
	1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥290Mpps。
2.整机支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个，支持电源≥3个，N+1电源备份，电口支持90W POE++，整机最大POE功率≥2200W。
3.要求设备CPU及转发芯片国产自主可控。
4.支持MAC地址规格≥32K。
5.支持CPU防攻击、PPPOE+、安全启动等安全功能。
6.支持集群，一个集群内最大支持9台。
7.支持DOS防攻击能力，包括：SYN Flood、ICMP Flood、DHCP Flood、Land、Smurt等。
8.支持Telemetry协议，实时进行数据采集。
9.支持业务一键自动下发，支持业务口休眠和功率自动调节技术。
10.为保障设备运行可靠，支持长期运行温度：-5℃～+50℃。
	2
	台
	
	
	
	

	5
	六类网线
	1.线缆结构：采用4对8芯无氧铜双绞线，内置十字骨架隔离，优化线对绞距。
2.导体材质：采用99.99%高纯无氧铜。
3.导体线径≥0.53mm。
4.护套材质：环保阻燃PVC或FR-PVC。
	850
	米
	
	
	
	

	6
	WIFI设备安装调试服务
	1.包含网线布线、WIFI设备安装、系统调试、线缆标签、施工辅材。
	1
	项
	
	
	
	

	商家（生产厂家）（盖章）：
	

	联系人姓名，手机号：
	


注：（一）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“备注”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
