附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维保项目 | | | | |
| 包号 | 设备名称 | 维保内容 | 数量 | 预算金额 |
| 3 | 史帝瑞全自动清洗消毒机 | 1.每季度校准试剂比例和实际用量，校准干燥温度传感器以及水箱温度传感器  2.每季度进行设备性能测试，包括：测量清洗剂的用量，各开关、传感器的运行，门锁互锁功能以及门的防夹功能等。  3.每季度检查打印机和程序记录  4.每季度检查清洗机压缩空气调节阀等设备功能。  5.免费更换耗材以及易损件  6.故障响应时间，30分钟内电话响应，2小时内到达现场.  7.每合同年结束后将维保设备的维修、检查、保养记录制定成册交与医院留档保存。 | 2台 | 5万元/台/年 |
| 维保要求：满足临床使用要求 | | | | |