服务器配置要求

服务器软硬件运行配置的基本要求如下:

(一)、CPU:采用国产自研CPU，物理核数>64核;

(二)、内存>256GB;

(三)、存储空间:>1T，存储介质类型:SSD;

(四)、配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络;

(五)、GPU卡或NPU支持:可选配备GPU或NPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性，推荐传染病病例数量多的医院选配;

(六)、操作系统:使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版;

(七)、数据库支持:前置软件统一配备了OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库

（八）、预装要求（六）所述的操作系统和国产办公软件