附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 | | | | | |
| 包号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 参数 |
| 1 | 诊间屏 | 2套 | 5000元 | 10000元 | 1.采用一体化超窄边设计，21.5寸LED背光， 64位四核Cortex A7，主频1.3GHZ ，1G DDR3，NAND FLASH 8G，1920x1080，16：9，带灯箱，带二维码扫描器；  2.支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架  3.支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息  4.支持显示日期时间信息。支持全屏或分区域播放多媒体视频文件  5.支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息  6.支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，过一定的时间间隔，再播放视频文件  7.可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等  8.内置TTS语音搜索引擎技术，能够清晰和准确的发音  9.支持患者和医师姓名、诊室号的呼叫  10.可与多媒体信息同屏显示  11.可对特殊诊区敏感信息隐私保护 |
| 要求：与原有设备型号匹配，满足临床使用要求 | | | | | |