附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心网络租赁服务项目 | | | | |
| 包号 | 项目名称 | 基本状况 | 服务内容 | 预算金额 |
| 1 | 医保网络通讯租赁服务 | 用户端光纤收发器或同类型设备以内为医院内部网络，所有权归医院所有，由医院维护；用户端供应商设备（包括收发器及与用户设备间的五类线）以外的光纤线路、设备等为供应商网络，所有权归供应商所有，由供应商维护 | 1、若因供应商原因造成的线路无法正常使用，供应商提供7×24小时故障申报热线，一般故障24小时内恢复，重大故障48小时内恢复，因供应商原因造成网络中断故障按照实际中断时间双倍顺延医院的服务时限。  2、供应商参照信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》为医院提供医保网络通讯接入服务。  3、业务类型：  ①新老院区VPN互连，带宽要求100M  ②医保网络通讯接入服务，带宽要求100M | 2.82万元/年 |
| 2 | 医保网络通讯租赁服务需求 | 用户端光纤收发器或同类型设备以内为医院内部网络，所有权归医院所有，由医院维护；用户端供应商设备（包括收发器及与用户设备间的五类线）以外的光纤线路、设备等为供应商网络，所有权归供应商所有，由供应商维护 | 1、若因供应商原因造成的线路无法正常使用，供应商提供7×24小时故障申报热线，一般故障24小时内恢复，重大故障48小时内恢复，因供应商原因造成网络中断故障按照实际中断时间双倍顺延医院的服务时限。  2、供应商参照信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》为医院提供医保网络通讯接入服务。  3、业务类型：  ①裸光纤  ②网络通讯接入服务，带宽要求20M | 3.84万元/年 |